Обновлено в v0.3:

Ссылки на драйвера на сеть от других производителей, например Broadcom, Realtek и Intel Killer доступны в отдельной папке.


Драйвера на чипсет на сайте Intel доступны только для старых чипсетов. Установка и обновления для современных чипсетов Intel полностью завязаны на центре обновлений Windows.
Всё что можно сделать пользователю - скачать драйвер Intel с сайта производителя мат. платы. 
Затем после установки Windows и первого подключения к интернету центр обновлений сам скачает новую версию если она доступна для вашего устройства.


ВАЖНО!!! При установке диски могут не отобразится в дисковой утилите и требовать установки драйвера!

В этом случае вы можете отключить контроллер VMD (RST) в BIOS перед установкой. Зачем нужен VMD:
Это аппаратный контроллер интерфейса NVMe, часть процессора Intel. Через него подключаются скоростные SSD-диски. 
Основное назначение контроллера — предоставление возможности горячей замены NVMe-дисков, а также построение из них RAID-массивов.
Отключать контроллер VMD целесообразно, если в процессе установки Windows компьютер не видит SSD-диск и при этом не планируется строить RAID-массивы из NVMe-накопителей.
Когда включён Intel VMD Controller, все обращения к SSD происходят через него, и установщик Windows не может «достучаться» до SSD, так как ему нужен драйвер Intel RST для определения контроллера VMD, а затем и SSD-диска.

Вы также можете установить драйвер RST прямо во время установки если вам всё же нужна функциональность этого контроллера. 
Но подготовить драйвер нужно заранее, положив его на установочный раздел, флешку или любой другой накопитель который вы можете подключить при установке Windows.
Скачать драйвер RST для вашего поколения процессора Intel можно используя ярлык в папке с этим файлом.
Но .exe файл нельзя использовать как драйвер при установке Windows, для этого нужно извлечь сам драйвер из установщика используя официальную инструкцию от Intel из README файла (переведено мной):

6.3 Пред-Установка INTEL(R) RST драйвера используя метод "Загрузить Драйвер".

1. Извлеките файлы драйвера из SetupRST.exe:
- Откройте терминал в расположении SetupRST.exe нажав ПКМ в папке и выбрав "Открыть в Терминале" или "Открыть PowerShell здесь"
- Введите данную команду:
./SetupRST.exe -extractdrivers SetupRST_extracted

2. Скопируйте все файлы драйверов из SetupRST-extracted на USB флешку.

3. Для пользователей операционной системы Microsoft Windows:
- Во время установки операционной системы, после выбора на экране выбора диска или раздела для установки Windows, нажмите 'Загрузить Драйвер' чтобы установить сторонний SCSI или RAID драйвер.

4. Когда спросят, подключите USB флешку с драйвером и нажмите Enter.

5. Следуйте инструкциям и доберитесь до расположения с установочными файлами. Выберете правильный ‘.inf’ файл (64 или 32 бит). Если поддерживаемый контроллер найден, ошибок не возникнет. Следуйте инструкциям и завершите установку.
